* 1. **Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.**

В 2018 году ООО «Энергоинвест» оказывало услуги по передаче электроэнергии следующим потребителям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Заявленная мощность (МВт) | Категория надёжности |
| 1 | ПАО «Ленэнерго» | СН2 | 13,8 | III |
| 2 | ОАО «Курортэнерго» | СН2 | 0,057 | II |
| 3 | ООО «Стронгбокс | НН | 0,121 | III |
| 4 | ООО «Управляющая компания» | НН | 0,121 | III |
| 5 | КЭПК «Золотые пески» | НН | 0,516 | III |
| 6 | ТП 138 | НН | 0,022 | III |

* 1. **Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.**

В 2018 году ООО «Энергоинвест» оказывало услуги по передаче электроэнергии в следующих точках поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Точки поставки | Приборы учёта | Из них дистанционно |
| 1 | ПАО «Ленэнерго» | СН2 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | ОАО «Курортэнерго» | СН2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ООО «Стронгбокс | НН | 2 | 2 |  |
|  | ООО «Управляющая компания» | НН | 2 | 2 |  |
|  | КЭПК «Золотые пески» | НН | 143 | 143 | 143 |
|  | ТП 138 | НН | 3 | 3 | 3 |

**1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.**

Протяженность ВЛ 10кВ 3,88 км

Протяженность КЛ 10кВ 0,1 км

Протяженность ВЛ 0,4кВ 12,34 км

Протяженность КЛ 0,4кВ 2,48 км

Количество ПС 110/10кВ 1

Количество ТП 10/0,4кВ 7

**1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов**

Физический износ объектов ООО «Энергоинвест»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 10кВ от реклоузера Ленэнерго № 1088 до ТП 138 в п. Пески | 70% |
|  | ВЛ 10кВ между ТП 856, ТП 857, ТП 858 и ТП 1050 в КЭПК Золотые пески | 10% |
|  | ВЛ 10кВ от Ф.22 Ленэнерго в п. Рощино до ТП 1752 Стронгбокс | 0% |
|  | ВЛ 10кВ от ЛРНД 994 Ленэнерго до ТП 34 Рассказово | 70% |
|  | КЛ 10кВ от ТП 190 Ленэнерго до ТП 325 Управляющей компании | 95% |
|  | ВЛ 0,4кВ от ТП 856, ТП 857, ТП 858, ТП 963Ю ТП 964 к потребителям в КЭПК Золотые пески | 10% |
|  | ВЛ 0,4кВ от ТП 34 к потребителям в Рассказово | 70% |
|  | КЛ 0,4кВ от ТП 325 до потребителей Управляющей компании | 80% |
|  | КЛ 0,4кВ от ТП 1752 до потребителя Стронгбокс | 0% |
|  | ТП 10/0,4кВ 325 | 80% |
|  | ТП 10/0,4кВ 1752 | 0% |
|  | ТП 10/0,4кВ 1050 | 15% |
|  | ТП 10/0,4кВ 856 | 10% |
|  | ТП 10/0,4кВ 857 | 20% |
|  | ТП 10/0,4кВ 858 | 10% |
|  | ТП 10/0,4кВ 138 | 100% |
|  | ТП 10/0,4кВ 34 | 80% |